**水洗精煤采购要求**

**一、采购货物名称及数量：锅炉用水洗精煤，数量：300吨。**

**二、水洗精煤规格要求：发热量≥5500大卡；水份≤8%；灰份≤28%；挥发份≥24%；硫≤0.8%。**

**三、供应商所出售水洗精煤必须提供近期第三方机构（有资质）出具的煤质化验单，煤质化验时采购人监督。**

**四、成交后供应商在采购人规定的时间内送货上门，且一次性供货。**

**五、预计使用资金20万元。**