**温泉县消防大队执勤楼**

**维修改造清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 墙地砖拆卸，清运垃圾 |  |  |  |  | 洗漱间，卫生间 |
| 改水电 |  |  |  |  |  |
| 地面防水 |  |  |  |  | 双层防水 |
| 墙体防水 |  |  |  |  | 单层刚性防水 |
| 蹲坑防水 |  |  |  |  |  |
| 沙子，水泥 |  |  |  |  | 含搬运清理垃圾 |
| 墙体抹灰 |  |  |  |  |  |
| 墙砖 |  |  |  |  | 300x600含搬运上楼 |
| 地砖 |  |  |  |  | 800x800含搬运上楼 |
| 铺砖 |  |  |  |  |  |
| 包下水管道 |  |  |  |  |  |
| 美封 |  |  |  |  |  |
| 暖气片 |  |  |  |  | 钢2柱 |
| 蹲坑，水箱 |  |  |  |  |  |
| 马桶 |  |  |  |  |  |
| 隔断拆卸，恢复 |  |  |  |  | 卫生间隔断含五金 |
| 拖把池 |  |  |  |  |  |
| 定制洗漱浴室柜 |  |  |  |  | 洗漱间 |
| 大理石洗漱台面 |  |  |  |  | 石英石 |
| 台下盆，水龙头 |  |  |  |  | 含下水辅材 |
| 洗漱镜子 |  |  |  |  |  |
| 集成吊顶 |  |  |  |  | 300x600铝板 |
| 集成灯 |  |  |  |  |  |
| 定制储物柜 |  |  |  |  | 高2.4x宽0.8三组 |
| 定制摆放柜 |  |  |  |  | 不带柜门两组 |
| 定制储物格 |  |  |  |  | 洗澡间 |
| 电动晾衣架 |  |  |  |  | 打拉筋悬空吊挂 |
| 监控移位 |  |  |  |  | 通讯室 |
| 通讯监控区 |  |  |  |  | 通讯室 |
| 二楼餐厅拆除，清运垃圾 |  |  |  |  | 墙面墙纸，打窗边 |
| 二楼餐厅集成墙板 |  |  |  |  | 竹木纤维 |
| 二楼餐厅沙发背景墙 |  |  |  |  | 岩板 |
| 二楼餐厅电视背景墙 |  |  |  |  | 岩板 |
| 二楼餐厅卫生间开门洞 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅卫生间吊顶 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅卫生间暖气改造 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅卫生间坐便器 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅生态木 |  |  |  |  | 卫生间 |
| 二楼餐厅浴室柜组合 |  |  |  |  | 卫生间 |
| 二楼餐厅地脚线 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅窗套垭口 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅大理石窗台 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅大吸顶灯 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅射灯 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅顶棚防腐木钢架组合 |  |  |  |  | 高空作业盖顶，2x15木板SBS双面防水，沥青瓦重叠满铺 |
| 二楼餐厅过道墙体防腐木包板 |  |  |  |  | 1.2厚防腐木板满包 |
| 二楼餐厅楼梯踏步防腐木包板 |  |  |  |  | 龙骨找平，3公分防腐厚木板满铺 |
| 二楼餐厅防腐木楼梯护栏 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅楼梯防腐木置物平台 |  |  |  |  | 方管焊架，3公分厚防腐木满铺 |
| 二楼餐厅防腐木调色喷漆 |  |  |  |  |  |
| 二楼餐厅房顶防水 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |
| 总计： | |  | | | |