1、镜片参数:树脂镜片材质，透射比uv1,阿贝数32-38.6,折射率1.552-1.67 ，中心厚度1.5mm-1.9mm,多层复合膜，镜片抗冲击性强，韧性高，镜片不得出现崩边，碎裂，更安全，多层复合膜层，防水，耐污，易清洁。

2、镜架参数:—体式软质TR镜架,无螺丝，无铆扣铰链，无焊接结构，超轻超韧防弹框面，安全稳定，镜架品牌可选用浪特梦、因婓特、麦吉丽等品牌，如报投其它品牌质量必须达到以上品牌同等质量、参数。

3、所有配镜不计度数,镜架+镜片为统一报价,镜架、镜片质量必须符合国家标准，镜片品牌可选用依视路、美泰儿、沃琦朗怡等品牌，如报投其它品牌质量必须达到以上品牌同等质量、参数。

4、中标企业需提供免费上门验光、配镜服务,免费赠送眼镜盒(塑料）及镜布，验光服务人员必须持有高级验光师证。

5、中标企业必须有实体经营店铺,具备从事该项业务的国家资质。

6、售后:质量问题一年内免费退换，镜片因验光失误造成的不适可免费更换，其它问题质保期三年。

7、竞价结束后，中标企业24小时内可到现场开展验光服务或按我方要求随时能够到达现场,出现质量问题24小时内到现场提供上门售后服务。

 8、最终配镜人数已实际测量为准。