**活动舞台**

一、活动舞台尺寸为长14米，宽8米，高0.6米；

二、活动舞台架子使用方钢，方钢尺寸不少于3厘米\*5厘米，厚度不少于1.5毫米

三、背景墙使用喷塑幕布

四、活动舞台共计112平方米，为了使活动舞台安全、牢固预计将舞台拆分为4米\*3.5米为一个模块，此模块支撑腿不少于24个，共计支撑腿不少于192个。

五、活动舞台面板使用3厘米实木松木板。

六、舞台两侧安装两个长度为2米三层台阶（使用实木松木板铺面）

七、舞台及台阶铺设普通红色地毯

报价为商品总价 包含商品及安装施工费用及运输费用

工程量已做初步测量，为确保报价精准不影响后期施工，报价前需要实地查看，如未实地查看视为无效报价，造成的损失自行承担；如有质量问题需要在10小时以内前往现场进行维护。