新疆理工学院能源化工工程学院实验设备维修清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼号** | **教室号** | **设备名称** | **产品型号（厂家）** | **故障问题** | **维修部件名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | **理科3号实验楼** | **401** | SWC-LGA凝固点实验装置 | SWC-LGA（南京桑力电子设备厂） | 温度传感器失灵 | 温度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |
| **2** | **115** | 多釜串联装置 | LG-CLDF(杭州言实科技有限公司) | 1#装置电磁阀XV0102失灵，离心泵P101坏 | 电磁阀 | 个 | 2 |  |  | 60bd1070dba46eec255fe1524351645 |
| 多釜串联装置 | LG-CLDF(杭州言实科技有限公司) | 2#装置电磁阀XV0102失灵 | 离心泵 | 台 | 1 |  |  | 1e6cb96175cf72c6b7c4eeec3fb0793 |
| **3** | **205** | 压力容器应力测定实验装置 | BCH-YY(天津市睿智科技发展有限公司) | 应变力综合测试仪失效 | 应变力综合测试仪CML-1H-32 | 台 | 1 |  |  |  |
| **4** | **105** | 气-汽列管式换热实验装置 | BCRJ-B-AKS(天津市睿智科技发展有限公司) | 列管式换热实验装置热电偶损坏较多 | 热电偶 | 个 | 6 |  |  |  |
| **5** | **109** | 阿贝折光仪 | 上海2WAJ | 温度计无法工作 | 阿贝折光仪上的温度计 | 个 | 1 |  |  | 3e98807768f0ce67465ced474eb9389 |
| 三相流化床实验装置 | BLHY-BD-AKS(天津市睿智科技发展有限公司) | 流化床玻璃球损耗，且未接电线 | 购买流化床玻璃球、接好电路 | 袋 | 1 |  |  |  |
| **6** | **102** | 计算机控制转盘萃取塔实验装置 | BLTZ-B-AKS(天津市睿智科技发展有限公司) | 水流量计设备失灵 | 更换阀门 | 个 | 1 |  |  | d2374c35e1ee08884509dc2e5d60e77 |
| 计算机控制的流体力学综合实验装置（右） | BLTZ-B-AKS(天津市睿智科技发展有限公司) | 涡轮流量计坏 | 涡轮流量计 | 个 | 1 |  |  |  |
| **7** | **115** | 压力容器爆破实验装置 | BCH-YY(天津市睿智科技发展有限公司) | 柱塞泵漏液 | 进出口密封件 | 个 | 2 |  |  | 385ffb7c97e351cb7a5289977effb4b |
| 爆破容器底座损坏 | 容器接口底座 | 个 | 2 |  |  | 328fb3cf0215b1fea368aacb9eacf4d |
| **8** |  | **109** | 气液平衡测定实验装置 | BCE-BD-AKS(天津市睿智科技发展有限公司) | 气液平衡玻璃管裂口 | 换新 | 个 | 4 |  |  | ebec9210e7295e2b2ce680c7ee3d8d5 |
| **9** | **9号实验楼** | **309** | 三联水龙头 | / | 水龙头漏水 | 换新 | 个 | 6 |  |  | IMG_256 |
| **总计** | | | | | | | | | | **45060** |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.此项目含检测及维修所有费用，三年质保。

2.所提供的维修配件需为原厂配件。（没有提供原厂家名称的除外）

3.供货商需提供盖章后的详细报价单以及有效营业执照。