|  |
| --- |
| **格达良收费站外场10KV高压电线路维修项目** |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **单 价（元）** | **总 价（元）** | **备 注** |
| 1 | 电线杆（混泥土钢筋） | F-12 | 基 | 24 |  |  | 质保一年 |
| 2 | 地锚 | DP10 | 块 | 28 |  |  | 质保一年 |
| 3 | 拉线棒 | 20\*2500 | 个 | 28 |  |  | 质保一年 |
| 4 | UT型线夹 | NUT-2 | 个 | 28 |  |  | 质保一年 |
| 5 | 钢绞线 | 50 | 米 | 100 |  |  | 质保一年 |
| 6 | 高压隔离开关 | 630A | 组 | 1 |  |  | 质保一年 |
| 7 | 隔离刀闸护套 |  | 套 | 1 |  |  | 质保一年 |
| 8 | 高压瓷瓶 | PS-15 | 个 | 12 |  |  | 质保一年 |
| 9 | 拉紧绝缘子 | P-10 | 个 | 28 |  |  | 质保一年 |
| 10 | 楔形线夹 | NXL-2 | 个 | 84 |  |  | 质保一年 |
| 11 | 高压横担 | 7\*75\*1500 | 个 | 8 |  |  | 质保一年 |
| 12 | 撑铁抱箍 |  | 个 | 4 |  |  | 质保一年 |
| 13 | 杆顶支架 |  | 个 | 4 |  |  | 质保一年 |
| 14 | 撑铁 | 8\*85\*8008 | 个 | 4 |  |  | 质保一年 |
| 15 | 机械费 |  | 天 | 7 |  |  | 含修路立杆 |
| 16 | 施工费 | 7人 | 天 | 7 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 以上预算含运费、含安装，含土建，含发票。
2. 以上配件均为优质元器件报价。
3. 该项目限本地施工方，以便后期质保维修。
4. 该项目完工后必须经当地供电所验收合格，并签订验收单。
5. 施工期间按照高压电施工规范施工，出任何安全问题由施工方自行负责。
 |