1.此次报价包含：①8台人脸识别仪，尺寸：190mm\*87.5mm\*17mm±5%；②8个逆变器，规格车载24V或12V转220V功率300W；③8个语音播报器，规格12V供电，开关控制，语音支持定制；④8个电源，室内12V2A电源。以上均为配套产品。以及安装支架、线材等所有辅材。2.所供人脸识别必须与我单位门禁系统进行无缝对接。3.实现陌生人外接扬声器。4.安装位置应根据实际情况及甲方要求进行安装。5.安装完毕后保证车辆电路及该商品能正常使用。