招标采购项目技术参数

（系）部门：师范教育学院 项目负责人：王同年

联系电话：18799772963

项目名称：新疆应用职业技术学院师范教育学院教学仪器采购项目

采购预算（控制价）：20.08万

招标内容：

智能仿真婴儿

婴儿模型I

投标方资质：专业幼教设备生产厂家/供应商

是否专门面向中小微企业：是( 否( （不预留需写情况说明加盖公章）

采购需求技术参数：

智能仿真婴儿

一、基本参数

材质：搪胶；

外观：模拟真实婴儿状态，四肢自然弯曲，各主要关节可灵活转动，使婴儿体位发生变化时，其可自动进行睁眼、闭眼动作切换；

数据支持：同步提供数据支持，能够全面记录用户的学习和实践过程，包括用户的操作记录、婴儿模型的反馈数据、照护过程中产生的各项指标数据等。为用户提供个性化的学习路径和指导，提高学习效率和照护质量。

二、功能描述

1.新型智能仿真婴儿内置传感器与各配件中智能芯片进行匹配，匹配成功有声音提示；

2.新型智能仿真婴儿内置充电电池，满电后能运行4-5天；

3.新型智能仿真婴儿可与学生实训任务相结合，可领养长达15天。在长期领养期间，学生可随时充电，不用担心电量原因，导致提前结束实训任务；

4.新型智能仿真婴儿可与学生实训任务相结合，支持包括并不限于专项训练、领养（考核）、检测等模式，每项模式皆有数据反馈；

5.新型智能仿真婴儿支持用户在婴儿专项训练模式下，可针对不同照护技能点进行多次专项练习，通过实时数据反馈反复校对并提升用户的照护水平；

6.新型智能仿真婴儿支持用户在领养模式下，针对不同气质类型、月龄的婴儿进行照料，可实时生成数据报告来校对提升用户的照护水平；

7.新型智能仿真婴儿支持考核、竞赛等情境，精准的数据报告形成测量值，为裁判提供客观性评价；

8.新型智能仿真婴儿发出喂食、拍嗝、换尿片、安抚等照护需求后，可直接对其进行回应性照护；

9.新型智能仿真婴儿开机状态下呈现真实婴儿状态，当发生任何粗暴对待时，会给予相应的大哭反馈，并需要给予相应的安抚照料；

10.新型智能仿真婴儿体内具备内置传感器，并提供以下不少于8项功能：

（1）喂食：当婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，正确抱持婴儿后拿起奶瓶接触婴儿嘴部，哭泣声会停止并发出吮吸声音，喂奶需求得到满足后，会发出愉悦的声音；

（2）拍嗝：当婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声；

（3）尿片：当婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦声音；

（4）安抚：当婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音；

（5）头部支撑：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声，具有头部支撑失败数据记录和数据上传功能；

（6）粗暴护理：婴儿在受到猛烈拍打、坠落或虐待的情况下会发出剧烈哭声，具有粗暴护理数据记录和数据上传功能；

（7）错误姿势：婴儿在处于头低脚高、俯卧情况下会发出剧烈哭声，具有错误姿势数据记录和数据上传功能；

（8）着装感知：婴儿在检测模式下具有着装感知功能和数据上传功能。

三、配件明细

1.外出服1件（内置无线智能芯片）；

2.睡衣1件（内置无线智能芯片）；

3.连体衣1件（内置无线智能芯片）；

4.尿布2块（内置无线智能芯片）；

5.奶瓶1个（内置无线智能芯片）；

6.充电器1个；

7.婴儿腕带1条；

设备需搭载I-Care 婴幼儿照护服务云平台

一、技术指标

1.平台采用B/S架构模式，虚拟仿真采用UNITY3D引擎嵌入式开发。具有开放性，能够满足主流平台应用开发的需求。支持全天候应用，无时间和空间的限制，能够快速部署及快速升级。

2.平台要支持PC端、App端教学应用，实现云端存储功能同步及数据同步。

3.PC端要支持电脑、大屏（chrome、Firefox、safari等）主流浏览器。App使用flutter原生开发，可调度硬件资源配置，软件使用更加流畅。

4.平台要支持关系型数据库及文件数据库，能够按照业务场景正确使用数据库，能够支撑海量数据的复杂存储及快速查询。

5.平台设计满足大规模用户使用、支持分布式部署，满足万人在线学习的性能要求。

6.平台要具备良好的伸缩性、扩展性，能够根据实际增长用户量针对业务层及数据层扩容快速实现升级。

7.要支持反“网络攻击”能力，包括但不限于篡改消息、伪造、窃听、XSS、CSRF等网络攻击。

8.平台要支持HTTPS安全通讯协议。

9.要充分保障数据安全，用户核心数据必须加密存储。

10.平台要充分保护用户个人信息，用户核心数据显示必须做脱敏处理。

11.平台要充分保护我校教师上传课程知识产权，不得随意外泄我校教师制作的课程内容。

12.平台要结合大数据技术对用户进行有效数据统计及分析。

13.平台要整合人工智能相关技术，结合用户的行为记录，对用户的学习及练习提供有效的支持。

二、功能参数

（一）基础功能模块

1.平台要支持多种用户登录方式，包括但不限于密码登录、扫码登录、微信登陆等方式。

2.平台要支持至少三种默认的用户角色（管理员、教师、学生）。

3.平台要支持管理员可另外再创建多种用户角色，并赋予不同权限。

4.需要支持1个账号可跨平台学习应用。

5.平台要支持对公共班级管理功能，确保公共班级维护学生在平台内可正常引用。

6.班级管理需要支持班级管小组，小组管学生三级管理方式（班级、小组、学生）。添加学生至少需要支持文件形式批量添加、扫码添加及手动录入等形式添加学生。

7.平台要支持资源库建设，资源库必须支持包括图片、音频、视频、文档、office文件及pdf等文件的管理及查看。

8.平台要支持情景题功能，支持上传多种资源类型，包括视频、图片、音频、文档等，在具体情景中帮助用户提升解决问题的实际能力。

9.平台要支持应用定制功能，支持修改各个功能的名称及调整功能的排列顺序，满足用户个性化需求。

10.平台要支持学习活动大数据功能，能够以雷达图、柱状图、折线图等形式展示学习数据，包括学习画像、预警数据、核心数据、学习走势、学习排名等，帮助用户更好地了解自己的学习情况，从而调整学习方法和策略，培养自主学习的能力和习惯。

11.平台要支持在不增加其他外置设备条件下，一键投屏功能。

12.一键投屏功能，要至少支持数字投屏、扫码投屏两种方式。

13.平台要提供多种可视化统计工具，管理数据等，能够快速展现各种数据统计分析结果。

（二）“互联网+”新型智能仿真婴儿控制模块

1.新型智能仿真婴儿软件模块，支持APP、PC端操作，可同时控制至少100个智能仿真婴儿；

2.新型智能仿真婴儿APP、PC端可远程操控至少100个婴儿，实施专项训练、领养(考核)、检测等模式；

3.教师、学生等用户，皆可有自己新型智能仿真婴儿APP、PC端独立账号；

4.软件具有检测婴儿状态功能，检测婴儿各项功能是否能正常使用、是否损坏，并给予检测结果反馈；

5.软件在连接多个仿真婴儿时，能够通过编号区分不同身份的婴儿，同时支持APP、PC端查找操作，婴儿会做出声音反馈，从而使用户迅速确定婴儿身份；

6.软件已内置至少包括肠绞痛照护、湿疹照护、红臀照护等20个领养（考核）模式，根据婴儿不同气质类型、月龄，并对领养（考核）的难易程度进行分类，结束领养（考核）模式会生成精准的数据报告；

7.领养（考核）模式程序运行完成后，生成的数据报告中含有领养基础信息、护理报告、错误护理、节点日志、GIF、婴儿心理活动、照护建议等综合性数据报告，使用户能够清晰了解到自己照料过程中的优缺点；

8.数据报告中的护理报告、错误护理、节点日志需至少包含喂奶的次数、拍嗝的次数、换尿布的次数、安抚的次数、没有支撑头部的次数、错误的姿势次数、粗暴护理的次数，并能自动对用户的照护行为进行统计；

9.操作软件需具有专项训练的功能，教师在教学时可选择婴儿哭泣的原因（包括需要喂奶、拍嗝、换尿布、安抚），让学员判断婴儿哭泣的原因并作出合适的照护行为，软件实时对照护行为做数据反馈；

10.设置领养（考核）模式时，最多可设置15天，每天的照护程序可以设置为不同的难度，中间可设置日托，可暂停照护行为；

11.教师可利用软件对学生进行分班设置，方便教师对学生及仿真婴儿进行管理；

2、婴儿模型I

参数要求：硅胶仿真婴儿模型，四肢灵活，可自由活动

质量要求/质保期：3年

服务要求或标准：送货上门，包安装调试和设备操作教学

合同工期/服务期限/供货期限：10日

安装地点：新疆伊犁州奎屯市阿克苏西路44号新疆应用职业技术学院南校区师范教育学院德馨楼409教室

售后标准：在质保期内，出现非人为损坏质量问题或软件应用问题，厂家需在七个工作日内完成售后维修或更换。