1.暖气阀门DN65 8个

 DN80 14个

 DN100 18个

 DN200 4个

2.自来水阀门 DN63 5个

 DN100 10个

3.锅炉房供热一次网供回水温度为110/80℃，更换钢制蝶阀，1.6Mpa热水阀门、含螺丝、钢垫配套，十大品牌国标材料，包拆除原阀门和安装新阀门，安装完成后分段打压测试，测试合格后焊接井盖