**石河子大学“政采云平台”电子卖场在线询价单**

1. **项目名称：石河子大学“人才房”家具设施采购**

**二、预算金额（元）:115900**

**三、商务需求**

1.验收标准：根据相关验收标准，自行验收。

2.质保期：三年

3.售后服务：供应商必须有维修组织机制，接到甲方报修电话，乙方必须在半小时内赶到现场及时修理，质保期内由于质量问题维修所产生的费用，由乙方承担，保修期过后用户如需维修，乙方收取相应成本费。

4.付款方式：验收合格后，按合同要求支付。

5.交货期：合同签订生效后，30天交货。

6.交货地点：象牙城、31小区。

**四、技术需求**

1.釆购明细名称、数量

2.技术参数说明

3.拟购仪器设备类明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 合计 | 进口\国产 |
| 1 | 餐桌椅 | 1.餐桌椅规格：一桌四椅  2.餐桌尺寸：≥1400mm\*800mm\*75mm  3.亮光雪山白岩板优选，采用12mm岩板，17mm环保承托板，采用新型陶瓷岩板，优质黑色喷粉碳素钢脚架提升承重力，材质坚硬，结构稳定，不易开裂，抗变形能力强。  4.羊角椅尺寸：800mm\*54mm\*48mm  5.金属静电烤漆椅脚，优质仿真皮灰色靠包，优质金属防锈处理。 | 2000 | 6 | 12000 | 国产 |
| 2 | 布艺沙发 | 1.布艺沙发规格：3＋1＋1，  2.三人位尺寸：≥1950mm\*950mm\*900mm；单人位尺寸:≥900mm\*950mm\*950mm；  3.进口松木框架，材质坚硬，钢性强，无裂纹，无虫眼，永不变形；棉麻布料+超纤皮面料，不锈钢电镀黑钛亮光，海绵填充座包，高密度回弹发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，高强度弹簧，灰色。采用高密度定型阻燃海绵，座面密度≥60kg/m³，回弹力≥50%，海绵燃烧性能达到或优于B1级标准（提供相关证明材料）； | 4000 | 5 | 20000 | 国产 |
| 3 | 茶几 | 1.茶几尺寸：≥1300mm\*700mm\*450mm（±30mm）；  2.选用厚度≥0.6mm白色烤漆面，经防虫防腐处理，耐磨，木皮平整，纹理清晰，色泽一致；采用黑钛拉丝桌脚  3.基材：选用环保ENF级中密度纤维板；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  4.实木封边：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布；  5.选用净味环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装，保证产品光泽、平整、纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀环保。 | 1000 | 6 | 6000 | 国产 |
| 4 | 电视柜 | 1.电视柜尺寸：≥1800mm\*300mm\*400mm  2.基材：采用采用净醛竹板，绿色环保产品，激光封边，经防虫防腐处理，耐磨，木皮平整，纹理清晰，色泽一致；  3.基材：选用环保ENF级中密度纤维板，具有耐磨阻燃防污环保；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  4.激光封边；  5.采用天然榉木实木脚、实木拉手；6.环保漆；  7.配件：进口百隆铰链、海蒂诗轨道。颜色为胡桃色。五金配件全部经防锈、防腐处理，拼接紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，须符合QB/T2454-2013《家具五金》标准规定（提供相关证明材料） | 1200 | 6 | 7200 | 国产 |
| 5 | 鞋柜 | 1.鞋柜尺寸：≥600mm\*300mm\*1150mm  2.基材：采用采用净醛竹板，绿色环保产品，激光封边；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  3.具有耐磨阻燃防污环保。  4.功能：翻板式门板，pp料翻转式分隔层架。  5.配件：优质进口百隆铰链、海蒂诗轨道。五金配件全部经防锈、防腐处理，拼接紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，须符合QB/T2454-2013《家具五金》标准规定（提供相关证明材料） | 1000 | 3 | 3000 | 国产 |
| 6 | 木质大床 | 1.木质大床尺寸：≥1800mm\*2000mm\*400mm  2.带软包床头，床头材质要求ENF级，三聚氰胺板表，中间软包用优质西皮、高密度回弹海绵；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  3.床体采用ENF级三聚氰胺板，厚度≥16mm，PVC封边；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  4.配200mm厚的高密度海绵弹簧针织面料床垫。  5.颜色是胡桃色，配两个同款床头柜。 | 3000 | 4 | 12000 | 国产 |
| 7 | 木质小床 | 1.木质小床尺寸：≥1500mm\*2000\*400mm  2.带软包的床头，床头材质要求ENF级，三聚氰胺板表，中间软包用优质西皮、高密度回弹海绵；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  3.床体采用ENF级三聚氰胺板，厚度≥16mm，激光封边；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  4.配200mm厚的高密度海绵高密度海绵弹簧针织面料床垫弹簧床垫。  5.颜色是胡桃色。 | 2000 | 4 | 8000 | 国产 |
| 8 | 三门衣柜 | 1.三门衣柜尺寸：≥1200mm\*400mm\*2000mm  2.贴面板材：采用净醛竹板，绿色环保产品，激光封边；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  3.用进口百隆铰链、海蒂诗轨道。  4.颜色是胡桃色。 | 3000 | 2 | 6000 | 国产 |
| 9 | 五门衣柜 | 1.五门衣柜尺寸：≥2000mm\*400mm\*2000mm  2.贴面板材：采用净醛竹板，绿色环保产品，激光封边，绿色环保产品，激光封边；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  3.用进口百隆铰链、海蒂诗轨道。五金配件全部经防锈、防腐处理，拼接紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，须符合QB/T2454-2013《家具五金》标准规定（提供相关证明材料）  4.颜色是胡桃色。 | 3500 | 5 | 17500 | 国产 |
| 10 | 书房桌椅 | 1.书桌：尺寸：≥1600mm\*800mm\*750mm  2.采用优质胡桃木木皮，木皮厚度≥0.6mm；  3.采用ENF级环保型高密度中纤板；采用静音轨道，加厚铰链，安全锁具，抽拉顺畅，无异响声，开关门灵活，衔接良好；整体环保要求：达到ENF级环保标准，挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物符合或优于国家标准；（提供相关证明材料）  4.采用优质环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆光泽好，具有防腐蚀、耐酸、耐碱、防潮绝缘、耐高温等功能。  5.漆膜坚硬、光泽好，颜色是胡桃色。  6.椅子尺寸：≥650mm\*570mm\*780mm（±30mm）；  7.框架采用尼龙加纤，抗老化。面料采用进口特网；  8.铝合金支架3D扶手可以通过91kg的静压测试和45kg的水平拉力测试；多功能操控底盘。  9.韩国三弘品牌，电镀拉深下沉65汽杆；高强度铝合金脚，可承受1300kg静压1分钟，连续三次；PA+PU静音轮(白色)，115公斤负重下转动10万周无故障；  10.整体质量符合国家质量标准。 | 2000 | 1 | 2000 | 国产 |
| 11 | 办公椅 | 1.椅子尺寸：≥650mm\*570mm\*780mm（±30mm）；  2.框架采用尼龙加纤，抗老化。面料采用进口特网；铝合金支架3D扶手可以通过91kg的静压测试和45kg的水平拉力测试；豪华多功能操控底盘。  3.韩国三弘品牌，电镀拉深下沉65汽杆；高强度铝合金脚，可承受1300kg静压1分钟，连续三次；PA+PU静音轮(白色)，115公斤负重下转动10万周无故障；  4.整体质量符合国家质量标准。 | 500 | 3 | 1500 | 国产 |
| 11 | 衣帽架 | 1.衣帽架尺寸：高度≥1800mm；圆形底盘直径大于380mm；  2.可移动，最大承重100kg，胡桃色纯实木材质，采用环保漆喷涂。 | 400 | 6 | 2400 | 国产 |
| 12 | 窗帘 | 1.窗帘尺寸：≥2500mm\*2200mm  2.材质：90%遮光斯麻遮光帘布高精密，超静音轨道颜色是灰色，折率1:1.5倍，西装工艺，高温定型  3.窗帘:罗马杆用壁厚加厚的合金材料,抗腐蚀性、耐磨性好、开合灵活、承载强度高不易变形、每幅窗帘需装固定支架至少3个。支架采用加厚的合金支架，固定安装，结实牢固;  4.装饰头采用加厚PVC材料，不变形、不脱色，易清洗。  5.窗帘:窗帘连接处用高精密有纺打孔布带，符合环保标准、防霉、防晒、防老化，无甲醛、立体性好;装饰环采用材料,耐磨、消声、不变形、不褪色，长久耐用。 | 600 | 23 | 13800 | 国产 |
| 13 | 晾衣架 | 1.手摇晾衣架，铝合金圆杆，杆子长度：≥2000mm，杆子孔数≥20空，四杆+横杆，升降高度为0-1800mm；  2.手摇器防反转，130mm长力臂，加厚铝合金外壳。 | 700 | 3 | 2100 | 国产 |
| 15 | 花洒 | 1.59A精铜龙头，独立钢琴按键，四出水套装，恒温阀芯，不锈钢沐浴杆。2.顶喷花洒宽：300mm  3.手持花洒宽：100mm  4.钢化玻璃面板：260mm\*740mm  5.可伸缩杆50-400mm。 | 800 | 3 | 2400 | 国产 |
|  | 合计 |  |  | 80 | 115900 |  |

**供应商需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴竞价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应竞价文件，响应文件按无效处理。**

**五、询价响应供应商的资格条件**：（未达到以下资格要求的，将被视为无效竞价响应）

1.按规定内容填写《兵团政府采购供应商信用承诺函》。

2.本项目不接受联合体投标。

**六、询价响应文件有效期60天。**

**七、询价响应文件组成**

1.询价响应文件电子版在规定区域内按要求盖章或签字。

2.含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，出现选择性报价或多个可选择产品方案的视为未实质性响应，响应文件按无效处理。

3.供应商需按照询价响应文件模板递交资料。

**八、询价响应报价要求**

1.由采购人（发包人）提供竞价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。

2.各供应商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。

3.成交原则：最低价评审法。质量和服务等均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商报价相同，按照（系统随机推选或提交响应文件先后顺序的方式）确定中选供应商。

**九、供应商须知**

1.供应商使用政采云系统进行响应，并在系统限定时间内完成响应。

2.兵团政府采购合同信用融资贷款是兵团财政局和人民银行乌鲁木齐中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁等问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购成交通知书和政府采购合同通过兵团政府采购网—“兵团政府采购信用融资服务平台”模块在线向金融机构申请贷款，无须抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》（兵财库〔2022〕31号）文件规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

3.本次采购严格落实财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）； 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）；财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）；《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》(兵财库〔2022〕31号）等政策文件要求。

**联系人：孟志祎 联系电话：0993-2058237**

**此项目采购预算金额115900元（壹拾壹万伍仟玖佰元整）。总报价如超预算，视同于无效报价。**

单位名称：资产管理处

2025年6月13日