采购需求书

一、项目概况

车辆中心因工作需要需购置排气量（9.5）升、价格（45）万元以下大型客车1辆。

二、商务需求

（1）验收标准：供应商需提供出厂合格证、车辆一致性证书；车辆技术参数需完全符合本需求书要求，并通过现场功能测试及第三方检测机构认证。

（2）质保期：整车质保期不低于3年或12万公里（以先到者为准）。

质保期内出现非人为损坏的质量问题，免费保修或对损坏零件包换，更换时效不得长于3个工作日，质保期后以制造商售后标准执行。

供应商需明确质保范围、保修流程及全国联保服务网点信息。

（3）售后服务：供应商需在石河子市或周边合理距离内设有授权服务站，提供及时的维修、保养及技术支持服务。

提供免费的首保服务（按厂家标准）。

定期提供车辆维护保养提醒服务。

提供必要的技术培训（驾驶员基础操作、日常维护等）。

（4）付款方式：校方通过政采云平台进行采购，发起订单并收到发票后30个工作日内完成订单支付。车辆运抵指定交货地点，经校方验收合格并签署《车辆验收单》后15个工作日内，支付合同总金额的100%。

（5）交货期：合同签订后45天内完成车辆交付。

（6）交货地点：石河子大学北区家属院后勤服务中心车辆中心。

三、技术需求

1.釆购明细名称、数量

全新、符合国六B排放标准，排气量≤9.5L，49+1座柴油动力大型客车1辆，白色，符合高一级客车标准。

2.技术参数说明  
**核心配置要求：**

**动力系统**

发动机：国六排放标准，直列六缸柴油机，功率≥265kW；

变速器：6速手动变速器，带气助力操纵，参考型号：法士特6DS-148；

离合器：拉式离合器；

后 桥：免维护后桥；

**安全配置**

应急设施：左侧应急门、后风挡自动破玻装置、发动机舱自动灭火弹

**车身结构**

双前档 尺寸：车长≥12,000mm，车宽≥2,550mm，车高≥3,585mm

布局：2+2座椅排布，凹地板结构；

**舒适性配置**

座椅：49+1座，全车三点式安全带，司机椅带通风/加热功能；

3.拟购仪器设备类明细表

| **系统分类** | **配置项** | **技术要求** |
| --- | --- | --- |
| **底盘系统** | 悬架形式 | 全气囊悬架 |
|  | 后桥速比 | ≈3.364 |
| **电子系统** | 仪表盘 | 7英寸液晶仪表+7英寸中控触控屏 |
|  | 灯光 | 卤素大灯+LED高位刹车灯+顶置厢灯 |
| **车身配置** | 车窗 | 组合式侧窗（含外推应急窗+推拉窗） |
|  | 乘客门 | 钢化玻璃外摆门 |
| **适应性配置** | 燃油系统 | 260L油箱，-45#防冻液，燃油加热系统 |
|  | 轮胎 | 295/80R22.5 真空胎，全尺寸备胎 |

四、其他需求

(1)供应商资格条件

具有独立承担民事责任能力的法人资格，持有有效的营业执照（经营范围须包含汽车销售）。

具备所投品牌客车制造厂商针对本项目的有效授权书或销售代理资质证明。

近三年（2022年1月1日至今）在经营活动中无重大违法记录，无重大质量、安全责任事故，无重大保险服务纠纷或行政处罚记录（需提供声明或相关证明）。

供应商信用记录良好，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站查询截图）。

为所投品牌客车在新疆或兵团区域内的授权服务站。

填报人： （单位盖章） 报日期：2025年6月24日