需求文档

项目名称：四十五团医院血气生化分析仪采购项目

预算金额：50000元

设备品牌：万孚（国产）

注：提供响应文件时，标明试剂价格，中标后签订1年试剂供货协议。供货时根据我方要求配合发货，有质保，运费厂家承担。

要求明细：

1、设备名称：血气生化分析仪

2、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数

3、计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数共≥34项

4、方法学：干式电化学法，电化学传感技术，仪器不含液路，其配套试剂为血气测试卡，血气生化试剂包，干式血气，仪器故障率低，临床故障自我排查方便，换张卡检测即可

5、上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡，水平进样

6、电源连接：具有内置充电电池，断电满足连续≥50个测试

7、工作模式：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，单次独立包装测试卡，无交叉污染；内置进样器卡槽，无生物污染，安全有效

8、测试速率：≥20个测试/小时，时效性强；开机无需预热，迅速进入待测状态；更换试剂包后无需等待管路冲洗时间，即插即用

9、检测通道1个检测通道

10、检测样本量：≤80 ul

11、显示系统：≥8寸全触摸彩屏

12、仪器内含有酸碱平衡图，可辅助医生判读

13、软件系统：Linux操作系统，可使用虚拟键盘

#14、结果数据管理：可存储结果数据≥50000条，具有智能选择结果查询时间区间进行结果管理

15、储存及运输：试剂卡常温储存≥9个月

16、质控管理：每次测试前自动进行内部标定，电子仿真器质控，提供标准质控液

政采云投标上传响应文件明细：

1. 投标公司资质：营业执照、经营许可证。

2、法定代表人投标须提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，或委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

3、所投产品生产厂家资质：生产企业营业执照、生产企业生产许可证（出具备案证明文件）。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明材料。

5、供应商须提供本单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。截图含：1）严重失信主体名单及经营异常名录信息；2）政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、投标报价明细表：含服务信息费等信息

7、技术参数中要求提供的证明文件等。

8、供应商认为需提供的证明文件及其它资料

9、若所投产品与需求文档有出入，请提供偏离表

**备注：以上资料均加盖公章以PDF格式上传**