|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数要求** | **推荐品牌** | **型号** | **商务要求** |
| **1** | **智慧黑板** | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。  2.主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。  3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。  4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。  5.整机内置2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，额定总功率60W。  6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。  7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。  8.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。至少三个摄像头，像素值均大于800 万。  9.处理器：Intel Core i5 及以上，内存：≥8G，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 | 希沃 | BV86EW | 1、投标单位具有真实可查证生产厂家授权委托书。(可查证) 2、投标单位具有真实可查证的售后服务承诺书。 (可查证) 3、提供所投设备的正版培训教材 (电子版或者纸质版)。正版培训教材为国家正式注册登记的出版社发行的正版图书。(提供图书著作权、出版编目(CIP)数据、出版单位名称、扉页复印件加盖教学软件研发商公章)。 4、产品提供专业培训平台，要求平台可接入国家级公共服务体系平台，并通过该平台权纽环境进行体系内的资源服务及应用推广。(提供证明文件) 5、中标方必须提供三年本地培训计划承诺书。整机提供三年质保。 |