**空调需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **参考品牌** | **技术参数（规格、型号等配置要求)** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | **3匹嵌入式空调** | **1** | **参照美的的技术参数及性能指标** | **循环风量（m3/h）1200，制冷量（W）7250，制冷功率(W)2800(550-3200),制热量8800，制热功率（W）2900（550-3200）,能力数值7250，制冷使用面积（m²）：32-48,制热使用面积（m²）：36-49。内机机身尺寸（mm）：长830\*宽830\*高204，外机机身尺寸（mm）：长890\*宽342\*高673。** |  |  |  |
| **2** | **2匹挂空调** | **3** | **参照美的的技术参数及性能指标** | **循环风量（m3/h）900，制冷量（W）5020，制冷功率(W)1240(160-2600),制热量7210，制热功率（W）2010（140-2810），制冷使用面积（m²）：22-33,制热使用面积（m²）：24-32。内机机身尺寸（mm）：长882\*宽215\*高316，外机机身尺寸（mm）：长807\*宽328\*高555.** |  |  |  |
| **3** | **1.5匹挂空调** | **1** | **参照美的的技术参数及性能指标** | **循环风量（m3/h）720.制冷量（W）3510，制冷功率(W)845(70-2100),制热量5010，制热功率（W）1240（70-2150），制冷使用面积（m²）：15-23,制热使用面积（m²）：17-23。内机机身尺寸（mm）：长845\*宽207\*高301，外机机身尺寸（mm）：长765\*宽303\*高555.** |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
| **备注：** | **空调设备质保3年，设备能耗等级2级以上。**  **报价包含完成该项目所涉及的所有费用（安装、打洞、装卸、延长管、税费等等）** | | | | | | |

**公司名称： 联系人： 联系电话：**