照相机

1. 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机。
2. CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）
3. 长宽比：3:2
4. 有效像素≥2410万像素
5. 记录格式：相机文件系统设计规则2.0（Design rule for Camera File System 2.0）
6. 连拍速度：最高约5张/秒，静音连拍：最高约2.5张/秒

摄像机

1、传感器类型：BSI MOS

2、最大像素：≥1981万

3、有效像素：≥829万

4、光学变焦：20倍

5、最大光圈：F1.8（广角），F3.6（长焦）

6、液晶屏尺寸：≥3英寸

三脚架

1. 最高工作高度：2060mm
2. 最低工作高度：660mm
3. 节数：4节

U盘

1. 接口类型：USB3.1
2. 存储容量：64GB
3. 数据传输率：读出：150MB/s，写入：45MB/s

SD卡

1、适用机型：相机/摄像机

2、内存容量：128GB