昆仑人民医院台式计算机采购需求

**一、项目概况**

1.项目名称：昆仑人民医院打印机等办公设备采购项目

2.项目预算金额：37万元

3.资金来源：专项资金

4.项目概述：根据院区开办要求，购置74台台式计算机。

**二、商务需求**

1.质保期：1年

2.交货期：合同签订后7天内交货

3.交货地点：昆仑人民医院指定地点

4.付款方式及付款条件：验收合格后，凭验收单及发票一次性支付。

5.包装和运输：包运输。

6.售后服务（除质保期外）：无。

7.履约保证金/保函等要求：无。

8.其他要求【如有】：须提供本地服务。

**三、拟采购货物明细**

1.采购标的

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类目 | 数量 | 单位 |
| 1 | 台式计算机 | A02010105 | 74 | 台 |

备注:以上价格需要控制货物单价，单价包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

1. 技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** |  | **数量** | **单位** |
| 1 | 台式计算机 | 1、★基本要求：国产自主品牌。  2、机箱：≤机箱8.2L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器；  3、处理器：国产海光3350处理器，核数≥8核，≥16线程；主频≥3.0GHz,所有核心智能频率可提升至3.3GHz。  4、内存：容量≥16GB，配置4个内存插槽，支持内存扩展；  5、显卡：配置≥2G独立显卡 ；支持VGA+HDMI输出接口；  6、★硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，要求主板集成≥3个M.2接口（其中至少两个支持SSD扩宽），支持机械硬盘扩展；  7、★网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；主板集成1个M.2 WiFi接口，支持无线扩展；  8、★接口扩展：≥1个PCIe x16，≥1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口不少于9个（其中前置≥USB3.0 Type A数量 4个，前置TYPE C数量≥ 1个，后置USB3.0接口≥4个；），串口≥1个；音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个；后端≥3个Audio音频接口；  9、电源：电源功率≥260W；电源通过80PLUS认证；要求提供计算机生产厂家的规格说明文件。  10、易用性：免工具拆卸机箱、可立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护。提供计算机生产厂家的规格说明文件并加盖生产厂家公章。  11、★系统安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；支持BIOS级USB屏蔽及智能保护，提供BIOS界面功能设置截图。  12、键鼠：与主机同品牌，USB光电鼠标，USB防水标准键盘。  13、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率1920\*1080，刷新频率75Hz，对比度3000:1，视频接口VGA+HDMI；  14、★服务：整机提供3年原厂质保，3年免费上门服务。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函。要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；原厂承诺在保修期内针对软件原因（如误删除、病毒、系统故障等）或硬件原因（如震荡、撞击、电路板或磁头损坏、机械故障等）导致数据丢失的情况，提供 1 次尝试性恢复故障硬盘上数据的服务，支持时效 7\*9；如果服务未取得任何数据恢复效果，则本服务不计次；除提供基础保修年限及上门服务外，额外承诺：当日下午 4 点前报修，下一自然日 24 点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。要求可通过设备序列号在原厂官方网站查询保修年限。★基于客户IT资产处置和管理需要，满足客户废弃资产数据安全、绿色环保的需求，为客户提供的IT资产环保处置服务。包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》 ，服务要求官网或400/800热线可查。  15、★整机安全可靠性：MTBF≥1000000小时，并提供证书扫描件加盖厂家公章；  16、★资质：提供ISO系列管理体系认证证书、GB/T 23001-2017 两化融合管理体系评定证书（AAA级）、NECAS国标售后五星认证证书、CTEAS售后服务体系完善程度认证证书（七星级（卓越））、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度证书、GB/T27922-2011 CTEAS100 CTEAS1001-2017售后服务体系完善程度十二星；  ★操作系统：投标须提供原厂三年授权及售后服务承诺函；  ★文件管理器：需支持长文件名，文件名最少可支持200个汉字，且保证Windows下的长文件名文件可以顺利迁移到国产操作系统不丢失。  需提供文件管理器软件著作权复印件并加盖厂商公章及证明材料。  ★系统更新：须与系统版本更新解耦，需支持在图形界面设置不升级系统版本的情况仅单独获取安全漏洞和兼容性相关更新。提供截图证明  CPU支持：支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU  系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等  中文支持：需支持GB18030-2022资质检测并取得证书  截图录屏：需支持不同场景下的屏幕内容捕捉能力，包括录屏、屏幕录音、滚动截图、截图中集成OCR功能、内容标注等；  ★办公软件：投标须提供原厂三年授权及售后服务承诺函；具有涉密信息系统集成资质证书；具有武器装备科研生产单位二级保密资格证书；  1.打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖原厂商公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。支持水印添加、修改编辑、删除；签名签章增删；以及多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作。提供产品功能截图并加盖原厂商公章。所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)并且能动态按需打印(包括打印质量和内容控制)。提供产品功能截图并加盖原厂商公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。提供阅读护眼和导航布局动态调整以及支持操作的撤销与恢复。提供产品功能截图并加盖原厂商公章。支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖原厂商公章。  2.支持全平台适配(包括loongArch64、SW)，支持国产平台下快捷的缺失字库实时替换功能。  3.其他：支持打印和显示的隐写保护、高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持注释的增删、移动操作。 | 74 | 台 |

3.验收标准：根据国家相关标准、行业标准、地方标准机招投标文件进行验收。

4.其他要求【如有】：

**服务要求：预装windows10操作系统及wps办公软件**

**样品要求：提供2台样机，配置需与投标/报价文件完全一致。**

**四、是否面向中小微企业:不面向**

**五、特定资质要求**：

**六、其他要求：**

**七、联系方式：**

联系人：魏士强

电话：13779711096

地址：草湖镇东江大道一号昆仑人民医院