# 柯桥供水公司无线烟感报警器采购项目

# 一、采购清单

| **序号** | **名称** | **品牌/型号** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线点型光电感烟火灾探测器 | 依爱JTY-GD-EI8010W | 65 | 套 |
| 2 | 无线点型感温火灾探测器 | 依爱JTW-ZCD-EI8011W | 5 | 套 |
| 3 | 智能网关 | 依爱J-EI8037W | 12 | 台 |
| 4 | 无线火灾报警控制器 | 依爱JB-QBL-EI8000W/128 | 1 | 台 |
| 5 | 网络协议转换器 | 依爱EI-RN7752LTE | 1 | 套 |
| 上限价34800元 |

**注：报价包含货物价款(布线、布管)、旧设备拆除、安装费、调试费、税费等一切费用。**

**二、商务要求：**

1.售后要求：产品质保一年，中标人须提供三年的免费上门维修服务（含故障维修、电池更换、流量使用、技术服务、平台使用、6个月一次巡检测试服务），应急故障处置和维修时间：处置信息发出后6小时内。

2.付款方式：

2.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并完成安装调试，经验收合格后，在次月30日前支付实际供货金额的97.5%。

2.2其余2.5%货款待三年服务期满后无息付清（以最终验收合格之日起计算）。

2.3中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓支付货款。

2.4发票应随供货进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。

3.违约责任：根据招标人要求进行供货、安装，延期赔偿金按200元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

4.供货期：自合同签订之日起，根据招标人指令7个工作日内完成供货及安装调试。

5.中标人须在结果公示结束后提供报价明细清单一份。

6.中标人须在合同签订前提供产品厂家授权书原件，未按时提供的将取消其中标资格。

7.安装、调试、巡检测试人员应持有中级消防设施操作员证书。