滨海供水公司2024年度

电力电缆第二阶段采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 上限单价（元） | 上限小计（元） | 主要参数 | 备注 |
| 电力电缆 | 江苏上上 | VV-1，4\*4 | 1062 | 米 | 16 | 16992 |  |  |
| YJV22-0.6/1KV -4\*50+1\*25 | 90 | 米 | 230 | 20700 | YJV电线电缆，0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。额定电压（U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用，产品标准为GB12706.3-91。 |  |
| YJV-0.6/1KV -5×10 | 200 | 米 | 50 | 10000 | 铜线组为硬线 |
| YJV-0.6/1KV -5×6 | 200 | 米 | 30 | 6000 | 铜线组为多股线 |
| YJV-0.6/1KV -5×4 | 200 | 米 | 20 | 4000 | 铜线组为多股线 |
| 项目总上限价：57692元 |

**注明：**

1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标，违反该规定的，将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定执行。

2.以上电缆送货时需附厂家出厂合格证书。

**商务要求：**

1.付款方式

1.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并通过验收后，确认无质量问题的在30个工作日内一次性按实际供货量付清。

1.2发票应随付款进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。

2.违约责任

2.1供货完成经验收，不能达到招标文件规定的“品牌、规格、参数要求”，第一次发现中标人应无偿调换，第二次发现中标人应无偿调换并处以合同金额10%的违约金，第三次发现终止合同，同时作违约论处。

2.2不能在规定时间内完成货物供应的，每逾期一天，赔偿金按100元/天处理（非中标人原因除外）。

3.供货期限：竞价成交后，自合同签订之日起7个工作日内完成。

4.供货地点：按要求送至绍兴柯桥滨海供水有限公司。