**柯桥供水公司五金电气设备维修配件采购项目**

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 压力变送器 | 西门子、ABB、E+H、  丹弗斯 | 0-1.6Mpa，2线制 | 只 | 3 |
| 2 | 压力变送器 | 西门子、ABB、E+H、  丹弗斯 | 0-1.0Mpa，2线制 | 只 | 3 |
| 3 | 开关电源 | 明伟 | D-60E | 只 | 15 |
| 4 | 对夹式不锈钢止回阀 | 班尼戈 | DN32 | 只 | 2 |
| 5 | 对夹式不锈钢止回阀 | 班尼戈 | DN40 | 只 | 2 |
| 6 | 对夹式不锈钢止回阀 | 班尼戈 | DN50 | 只 | 3 |
| 7 | 对夹式不锈钢止回阀 | 班尼戈 | DN65 | 只 | 3 |
| 8 | 对夹式不锈钢止回阀 | 班尼戈 | DN80 | 只 | 3 |
| 9 | 不锈钢卡扣式止回阀 | 班尼戈 | DN100 | 只 | 2 |
| 10 | 对夹式不锈钢止回阀 | 班尼戈 | DN125 | 只 | 2 |
| 11 | 电瓶 | YUASA | 12V 45W 150\*65\*96mm | 只 | 8 |
| 12 | 远传压力表 | 红旗 | YTZ-100（0-1.0MPa） | 只 | 3 |
| 13 | 远传压力表 | 红旗 | YTZ-100（0-1.6MPa） | 只 | 3 |
| 14 | 远传压力表 | 红旗 | YTZ-150（0-1.0MPa） | 只 | 3 |
| 15 | 远传压力表 | 红旗 | YTZ-150（0-1.6MPa） | 只 | 3 |
| 16 | 远传压力表 | 青岛冠力 | YTN-X100C（0-16MPa） | 只 | 3 |
| 17 | 远传压力表 | 青岛冠力 | YTNT-100（0-1.0MPa） | 只 | 3 |
| 18 | 远传压力表 | 青岛冠力 | YNT-150（0-16MPa） | 只 | 3 |
| 19 | 远传压力表 | 青岛冠力 | YTNT-100（0-2.5MPa） | 只 | 3 |
| 20 | 三相电表 | 德力西 | DTS606 液晶显示 100A | 只 | 8 |
| 21 | 继电器 | 施耐德 | HH52p 24V 5A | 只 | 8 |
| 22 | 继电器 | 施耐德 | HH52p 220V 5A | 只 | 8 |
| 23 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D25M7C | 只 | 5 |
| 24 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D12M7C | 只 | 5 |
| 25 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D25Q7C | 只 | 5 |
| 26 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D32M7C | 只 | 5 |
| 27 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D32Q7C | 只 | 5 |
| 28 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D40M7C | 只 | 5 |
| 29 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D65M7C | 只 | 5 |
| 30 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1 E09 01 NC | 只 | 10 |
| 31 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1E40...N 线圈220V | 只 | 5 |
| 32 | 热继电器 | 施耐德 | LDR14C | 只 | 5 |
| 33 | 热继电器 | 施耐德 | LDR16C | 只 | 5 |
| 34 | 热继电器 | 施耐德 | LDR21C | 只 | 5 |
| 35 | 热继电器 | 施耐德 | LDR32C | 只 | 5 |
| 36 | 液位继电器 | 人民 | JYB-714 | 只 | 8 |
| 37 | 液位控制器 | 明远 | T804-0123-HHLL-P1-5米 | 只 | 6 |
| 38 | 投入式液位仪 | 昆仑海岸 | JYB-K0-LAG 0-5m | 只 | 5 |
| 39 | 超声波液位仪 | MIK | MIK-MPRT1ST1J501DOAOV1 量程0-5m | 只 | 3 |
| 40 | 水泵压力控制器 | 金田 | SM4-B2-7500D 7.5KW | 只 | 8 |
| 41 | 塑壳开关电源 | mea nwell | 24v DR4524 | 只 | 10 |
| 42 | 塑壳开关电源 | mea nwell | 12V DR-15-12 | 只 | 10 |
| 43 | 电磁阀 | BOPU | DN50 2w-500-50 | 只 | 2 |
| 44 | UPS | 山特 | MT1000S | 只 | 10 |
| 45 | 开关电源 | MANWELL | 12V | 只 | 3 |
| 46 | 开关电源 | MANWELL | 24V | 只 | 3 |
| 47 | 中间继电器 | 施耐德 | 220v 8脚 | 只 | 20 |
| 48 | 中间继电器 | 施耐德 | 24v 8脚 | 只 | 20 |
| 49 | 中间继电器 | 施耐德 | 220V 14脚 | 只 | 20 |
| 50 | 中间继电器 | 施耐德 | 24V 14脚 | 只 | 20 |
| 51 | 时控开关 | 正泰 | 220V | 只 | 5 |
| 52 | 时控开关 | 正泰 | 380V | 只 | 5 |
| 53 | 超声波液位仪 | E+H | 5米 | 只 | 2 |
| 54 | 液位继电器（带探头） | 正泰 | JYB-714带探头 | 只 | 12 |
| 55 | 磁助电接点压力表 | 江云 | 0-1.6MPA（380V,30VA） | 只 | 4 |
| 56 | 智能电压表 | 北京汇邦 | HB405ZB-V | 只 | 4 |
| 57 | 智能控制（变送）仪 | 北京汇邦 | XMT608B | 只 | 4 |
| 58 | 汽油发电机火花塞 | 本田 | F7TC | 只 | 8 |
| 59 | 汽油发电机火花塞 | 本田 | RC12YC | 只 | 8 |
| 60 | 汽油发电机自动化油器 | 本田 | 5KW | 只 | 2 |
| 61 | 汽油发电机欧式插头、插座 | 本田 | 5KW | 只 | 8 |
| 62 | 汽油发电机AVR | 本田 | 5KW（孔距14厘米） | 只 | 2 |
| 63 | 汽油发电机空滤器海绵 | 本田 | 109x154厘米 | 只 | 6 |
| 64 | 汽油发电机拉绳 | 本田 | 5KW | 只 | 2 |
| 65 | 汽油发电机美式插头、插座 | 本田 | 5KW | 只 | 4 |
| 上限总价：9.7万元 | | | | | |

**二、商务要求**

1.付款方式

1.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并经验收合格后，在次月30日前支付实际供货金额的97.5%；

1.2 其余2.5%货款待质保期1年满后无息付清（以最终验收合格之日起计算）；

1.3中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓支付货款；

1.4发票应随供货进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

2.违约责任

根据招标人要求进行供货，延期赔偿金按500元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

3.供货期

自合同签订之日起一年或合同有效期内合同金额执行完毕，每批次货物根据招标人指令20个工作日内完成供货。

4.中标人在中标后需提供一份报价明细清单。

5.特别说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标，违反该规定的，将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定执行。