**ABS药品抢救车3台**

车体尺寸：750 \*480\*930mm（多色可选）

1. 适用于医护人员对病人急救护理换药等。

2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重，内有铝管支撑力强。

3、优质的进口ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，一体化台面三面不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃垫子。  
 4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分，）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3\*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，豪华ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向，隐藏式伸缩304不锈钢输液架 一根。

5、背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，5米电源插座一个。  
 6、左侧：副工作写字台，文件资料盒一个.  
 7、右侧：两只ABS分色污物桶，锐器盒支架一个，锐气盒一个。  
 8、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

售后：

1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。

2、所提供产品生产日期为近半年之内。