规格参数

通用属性 品牌格力/GREE

型号KFR-120LW/(12568S)FNAa-A2

计量单位套

普通属性 生产厂商珠海格力

是否需要安装需要

主要参数 智能类型不支持智能

适用面积55-85㎡

能效等级二级

冷暖类型冷暖型

产品类型柜机

内机堆码层数极限1/5层

室内机噪音≤50 dB(A)

外机堆码层数极限1层

技术参数 外机尺寸(长\*宽\*高) (mm)940x820x460mm

内机尺寸(长\*宽\*高) (mm)587x1882x394mm

空调技术变频

功率5匹

服务信息 质保时间 (个月)72个月

上门安装、调试第三方服务商提供

关于我们联系我们法律声明隐私规格参数

 规格参数

通用属性 品牌格力/GREE

型号KFR-50GW/(50563)FNhAa-B2JY01

普通属性 生产厂商珠海格力

是否需要安装需要

主要参数 智能类型不支持智能

适用面积23-34㎡

能效等级二级

冷暖类型冷暖型

产品类型壁挂机

内机堆码层数极限5

室内机噪音28-40-44

外机堆码层数极限5

技术参数 外机尺寸(长\*宽\*高) (mm)911\*596\*378mm

内机尺寸(长\*宽\*高) (mm)970\*303\*225mm

空调技术变频

功率2匹

服务信息 质保时间 (个月)72个月

上门安装、调试第三方服务商提供

关于我们联系我们法律声明隐私政策