**上汽大通V90（底盘），整车型号：CLW5044XLCSH6冷藏车**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目 |
|  | 整车公告 | **CLW5044XLCSH6冷藏车** |
| 1 | 底盘车辆型号 | 上汽大通V90 |
| 2 | 发动机排量 | 2·0T TDCI涡轮增压柴油发动机 |
| 3 | 排放标准 | 国六 |
| 4 | 最大功率KW | 上汽π（150马力） |
| 5 | 最大扭矩Nm/rPm | 375 |
| 6 | 燃油 | 柴油 |
| 7 | 驱动形式 | 前置后驱 |
| 8 | 外形尺寸（长宽高mm） | 5940\*2110\*2745 |
| 9 | 厢内尺寸 | 2960\*1620\*1580 |
| 9 | 轴距(mm) | 3760 |
| 10 | 座位数 | 3座 |
| 10 | 变速器 | 6AT |
| 11 | 悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬架/后非独立悬架 |
| 12 | 安全配置 | ABS+EBD+BAS、主驾位安全气囊、安全带（安全带未系提醒）、感速型车门自动落锁系统、多功能方向盘、遥控折叠钥匙 |
| 13 | 车身颜色 | 白色+行业外观标识 |
| 14 | 改装部分 |
|  | 凯力牌制冷机组 | 凯力-180制冷机温度达到零下5度（-5度） |
|  | 地板类型 | 铝合金材质 |
|  | 保温箱类型 | 玻璃钢冷藏箱总成 |
|  | 温度记录仪 | 配温度记录仪（双探头，带打印） |
|  | 照明灯 | 专用圆形LED照明灯 |